**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐานและเพียงพอมีการวางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน

3.1 การพัฒนาซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้างถนน วางท่อระบายน้ำ ลานคอนกรีตและก่อสร้างสะพาน

| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรมและงบประมาณ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน สายเขาดิน - หนองกลอย | ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน สายเขาดิน - หนองกลอย ขนาด กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 50.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ- 2- 203 กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | 156,000 | หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน สายเขาดิน - หนองกลอย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2 บ้านวังปลาช่อน สายวังปลาช่อน - โคกสูง | ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังปลาช่อน สายบ้านวังปลาช่อน-บ้านโคกสูง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบมาตราฐานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ- 2- 203 กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | 147,000 | หมู่ที่ 2 บ้านวังปลาช่อน สายวังปลาช่อน - โคกสูง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังปลาช่อน สายวังปลาช่อน - วังศาล | ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังปลาช่อน สายบ้านวังปลาช่อน-บ้านวังศาล ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบมาตราฐานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ- 2- 203 กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ บาท | 184,000 | หมู่ที่ 2 บ้านวังปลาช่อน สายวังปลาช่อน - วังศาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน คุ้ม 5 ซอยนายยืน อินทร์สุข | ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน คุ้ม 5 ซอยนายยีน  อินทร์สุข ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบมาตราฐานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ- 2- 204 กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ บาท | 251,000 | หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน คุ้ม 5 ซอยนายยีน อินทร์สุข | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น ซอยบ้านจำลอง พันธวงค์ | ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น ซอยบ้านจำลอง พันธวงค์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบมาตราฐานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ- 2- 204 กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000 | หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น ซอยบ้านจำลอง พันธวงค์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** |
| 6 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง คลองโก (หลังวัด) | ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง คลองโก (หลังวัด) กว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร  ยาว 6.00 เมตร ชนิด 4 ช่องน้ำไหล (รายละเอียดตามแบบมาตราฐานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ - 5 - 201 กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | 428,000 | หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง คลองโก (หลังวัด) | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม ซอยหัวเขา (ต้นสน) | ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม ซอยต้นสน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 790.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 316.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000 | หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม ซอยหัวเขา (ต้นสน) | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** |
| 8 | โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง ซอยบ้านนายสมศักดิ์ แก้วชัยศรี | ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง ซอยบ้านนายสมศักดิ์ แก้วชัยศรี กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 510.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 204.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000 | หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง ซอยบ้านนายสมศักดิ์ แก้วชัยศรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ สายหลังถ้ำ | ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ สายหลังถ้ำ กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 1,700.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 680.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | 300,000 | หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ สายหลังถ้ำ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** |
| 10 | โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า สายตะกุดป้า – หนองกลอย | ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า สายบ้านตะกุดป้า – บ้านหนองกลอย กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 680.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 272.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | 120,000 | หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า สายตะกุดป้า – หนองกลอย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** |
| 11 | โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ซอยบ้านนางกาญจนา | ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ซอยบ้านนางกาญจนา กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 765.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 306.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000 | หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ซอยบ้านนางกาญจนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** |
| 12 | โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้าน กม.39 สายเขารังแตน - ตำบลตะกุดไร | ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านกม.39 สายเขารังแตน - ตำบลตะกุดไร กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวรวม 500.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000 | หมู่ที่ 9 บ้าน กม.39 สายเขารังแตน - ตำบลตะกุดไร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** |
| 13 | โครงการซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม ซอยหัวเขา (ต้นยูคาฯ) | ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน ซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม ซอยหัวเขา (ต้นยูคาฯ) กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 1,245.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยใช้ปริมาณวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 747.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000 | หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม ซอยหัวเขา (ต้นยูคาฯ) | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** |
| 14 | โครงการซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง ซอยบ้านนายจำแลง สอนโพธิ์ตรุ | ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน ซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง ซอยบ้านนายจำแลง สอนโพธิ์ตรุ กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 830.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยใช้ปริมาณวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 498.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000 | หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง ซอยบ้านนายจำแลง สอนโพธิ์ตรุ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** |
| 15 | โครงการซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง ซอยหลังวัดเขาบ่อทอง | ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน ซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง ซอยหลังวัดเขาบ่อทอง กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 830.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยใช้ปริมาณวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 498.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000 | หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง ซอยหลังวัดเขาบ่อทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** |
| 16 | โครงการซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน สายเขาดิน - ตะกุดเป้า | ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน ซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน สายเขาดิน - ตะกุดเป้า กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 1,245.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยใช้ปริมาณวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 747.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000 | หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน สายเขาดิน - ตะกุดเป้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** |
| 17 | โครงการซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ซอยบ้านนางบัวแพน | ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน ซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ซอยบ้านนางบัวแพน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 1,245.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยใช้ปริมาณวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 747.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000 | หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ซอยบ้านนางบัวแพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** |
| 18 | โครงการซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 9 บ้าน กม.39 ซอยโรงเพาะเห็ด | ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน ซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 9 บ้านกม.39 ซอยโรงเพาะเห็ด กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว รวม 830.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  โดยใช้ปริมาณวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 498.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000 | หมู่ที่ 9 บ้าน กม.39 ซอยโรงเพาะเห็ด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** |
| 19 | โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หมู่ที่ 4 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม | ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน ถมดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หมู่ที่ 4 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ กว้างรวม 43 เมตร ยาวรวม 228 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.50 ม. โดยใช้ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า  2,175.45 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | 337,000 | หมู่ที่ 4 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** |

3.2 การพัฒนาด้านขยายเขตติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าตลอดจนติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย

| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรมและงบประมาณ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น | ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น (กลุ่มบ้านผู้ใหญ่บ้าน) ติดตั้งเครื่องขยายเสียงกำลังขับไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ พร้อมเปลี่ยนยูนิฮอล ชนิดมีหม้อแปลงไลน์ในตัว 5 ชุด (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | 49,000 | หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** |
| 2 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า | ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรายทางสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์ หลอดคู่ ขาโคมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 1.50 ม. ฝาครองพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด จำนวน 10 ชุด (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | 49,000 | หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** |
| 3 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน | ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรายทางสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์ หลอดคู่ ขาโคมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 1.50 ม. ฝาครองพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด จำนวน 8 ชุด (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | 39,000 | หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** |
| 4 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง หมู่ที่ 9 บ้าน กม.39 | ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรายทางสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้าน กม.39 ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์ หลอดคู่ ขาโคมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 1.50 ม. ฝาครองพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด จำนวน 10 ชุด (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด) | 49,000 | หมู่ที่ 9 บ้าน กม.39 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** | **⇨** |